Szczegółowy raport z projektowania elementu żelbetoweg EN1992-1-1-2004 [kN, m]

A. Przypadek obliczeniowy: Wymiarowanie - przypadek 1
B. Inf. o elemencie
 a. Nazwa el.	
   - 5G1 - Belka-381 [597]	
 b. Materiał	
   - C25/30 [3], fck = 25,00 MPa, fyk = 400,00 MPa, fyw = 400,00 MPa	
 c. Przekrój	
   - SB 600x600 [9]	
 d. Długość elementu	
   - L = 7,800 m	
 e. Zabezp. sejsmiczne	
   - Nierozważane	
[Początek]	[Środek]
	[Koniec]
	
GÓRA: 10-P20/6-P20
DÓŁ: 11-P16/11-P16
STRZEMIONA: 5-P13@100	GÓRA: 10-P20/6-P20
DÓŁ: 11-P16/11-P16
STRZEMIONA: 5-P13@100	GÓRA: 10-P20/6-P20
DÓŁ: 11-P16/11-P16
STRZEMIONA: 5-P13@100	

C. Wynik dla wybranej pozycji
 a. Wyniki projektowania dla wybranej pozycji
	Moment ujemny	Moment dodatni	Ścinanie	
Pozycja	LCB	MEdy(kN.m)	LCB	MEdy(kN.m)	LCB	VEdz(kN)	
		Wskaźnik		Wskaźnik		Wskaźnik	
0,00L	fdLCB10_6	-317,35	fdLCB11_6	0,00	fdLCB10_6	339,70	
		0,36		0,00		0,30(S)	
0,25L	fdLCB11_6	0,00	fdLCB10_5	131,63	fdLCB1	207,07	
		0,00		0,17		0,98(C)	
0,50L	fdLCB11_6	0,00	fdLCB10_5	221,07	fdLCB10_5	101,83	
		0,00		0,29		0,48(C)	
0,75L	fdLCB10_5	-50,04	fdLCB10_6	77,92	fdLCB1	180,74	
		0,06		0,10		0,85(C)	
1,00L	fdLCB10_5	-475,09	fdLCB11_6	0,00	fdLCB10_5	406,82	
		0,55		0,00		0,36(S)	
1,00L	fdLCB10_5	-475,09	fdLCB11_6	0,00	fdLCB10_5	406,82	
		0,55		0,00		0,36(S)	

 b. Opis kombinacji oddziaływań
	- fdLCB1	: 1.35D	
	- fdLCB10_5	: 1.35D+1.50(1.00LL)+0.90WX	
	- fdLCB10_6	: 1.35D+1.50(1.00LL)-0.90WX	
	- fdLCB11_6	: 1.35D+1.50(1.00LL)-0.90WY	

D. Sprawdzenie nośności na zginanie i ścinanie
  a. Sprawdzenie lewej części (0.00L - 0,25L)
Moment ujemny	 Kombinacja oddziaływań	fdLCB10_6 (1.35D+1.50(1.00LL)-0.90WX)		
	 	-317,350 kN.m / -870,814 kN.m = 0,364 < 1,000	OK	
	 	 	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 0,800		
	     = 1,000		
	     = 600,000 mm     = 543,125 mm     = 56,875 mm		
	     = 5 026,560 mm2     = 4 423,320 mm2		
	     = 1,000     = 1,500     = 1,150		
	     = 16,667 MPa	3.1.6(1)	
	     = 347,826 MPa	3.2.7	
			
	2) Sprawdzenie stosunku zbrojenia	
	     = 0,01542		
	     = 0,01357		
			
	3) Obliczony minimalny stosunek zbrojenia	
	     = 2,56496 MPa		
	     = 0,00167	9.2.1.1(1)	
			
	4) Obliczony maksymalny stosunek zbrojenia	
	     = 0,04000	9.2.1.1(3)	
			
	5) Obliczona nośność na zginanie	
	     = 79,922 mm		
	     = 99,902 mm		
	     = 799,219 kN     = 950,268 kN		
	     = 1 748,369 kN		
	     = 870,814 kN.m		

Moment dodatni	 Kombinacja oddziaływań	fdLCB10_5 (1.35D+1.50(1.00LL)+0.90WX)		
	 	131,627 kN.m / 775,159 kN.m = 0,170 < 1,000	OK	
	 	 	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 0,800		
	     = 1,000		
	     = 600,000 mm     = 539,500 mm     = 60,500 mm		
	     = 4 423,320 mm2     = 5 026,560 mm2		
	     = 1,000     = 1,500     = 1,150		
	     = 16,667 MPa	3.1.6(1)	
	     = 347,826 MPa	3.2.7	
			
	2) Sprawdzenie stosunku zbrojenia	
	     = 0,01366		
	     = 0,01553		
			
	3) Obliczony minimalny stosunek zbrojenia	
	     = 2,56496 MPa		
	     = 0,00167	9.2.1.1(1)	
			
	4) Obliczony maksymalny stosunek zbrojenia	
	     = 0,04000	9.2.1.1(3)	
			
	5) Obliczona nośność na zginanie	
	     = 65,508 mm		
	     = 81,885 mm		
	     = 655,078 kN     = 925,787 kN		
	     = 1 582,197 kN		
	     = 775,159 kN.m		

Ścinanie	 Kombinacja oddziaływań	fdLCB10_6 (1.35D+1.50(1.00LL)-0.90WX)		
	 	339,698 kN < 1 319,794 kN	OK	
	 	212,286 kN, 1 128,094 kN		
	 	339,698 kN / 1 128,094 kN = 0,301 < 1,000	OK	
	 	100,000 mm < 407,344 mm	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 600,000 mm     = 543,125 mm		
	     = 488,813 mm		
	     = 1,000     = 1,500		
	     = 16,667 MPa	3.1.6(1)	
	     = 1,150		
	     = 347,826 MPa		
			
	2) Obliczona wytrzymałość na ścinanie w betonie	
	     = 0,120	6.4.4(1)	
	     = 5 026,560 mm2		
	     = 0,356	Rów.(6.3N)	
	     = 0,000 MPa		
	     = 0,150		
	     = 1,607		
	     = 212,286 kN	Rów.(6.2.a)	
	     = 116,156 kN	Rów.(6.2.b)	
	     = 212,286 kN		
			
	3) Zmiażdżenie betonu	
	     = 1,000 ( Ustrój niesprężony )		
	     = 0,540		
	     = 1 319,794 kN	Rów.(6.9)	
	     = 339,698 kN <  = 1 319,794 kN - OK		
			
	4) Sprawdzenie rozstawu zbrojenie na ścinanie	
	     = 407,344 mm		
			
	5) Obliczona nośność na ścinanie	
	     = 339,698 kN >  = 212,286 kN		
	     = 1 128,094 kN	Rów.(6.8)	
	     = 1 128,094 kN		

  b. Sprawdzenie środkowej części (0,25L - 0,75L)
Moment ujemny	 Kombinacja oddziaływań	fdLCB10_5 (1.35D+1.50(1.00LL)+0.90WX)		
	 	-50,037 kN.m / -870,814 kN.m = 0,057 < 1,000	OK	
	 	 	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 0,800		
	     = 1,000		
	     = 600,000 mm     = 543,125 mm     = 56,875 mm		
	     = 5 026,560 mm2     = 4 423,320 mm2		
	     = 1,000     = 1,500     = 1,150		
	     = 16,667 MPa	3.1.6(1)	
	     = 347,826 MPa	3.2.7	
			
	2) Sprawdzenie stosunku zbrojenia	
	     = 0,01542		
	     = 0,01357		
			
	3) Obliczony minimalny stosunek zbrojenia	
	     = 2,56496 MPa		
	     = 0,00167	9.2.1.1(1)	
			
	4) Obliczony maksymalny stosunek zbrojenia	
	     = 0,04000	9.2.1.1(3)	
			
	5) Obliczona nośność na zginanie	
	     = 79,922 mm		
	     = 99,902 mm		
	     = 799,219 kN     = 950,268 kN		
	     = 1 748,369 kN		
	     = 870,814 kN.m		

Moment dodatni	 Kombinacja oddziaływań	fdLCB10_5 (1.35D+1.50(1.00LL)+0.90WX)		
	 	221,068 kN.m / 775,159 kN.m = 0,285 < 1,000	OK	
	 	 	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 0,800		
	     = 1,000		
	     = 600,000 mm     = 539,500 mm     = 60,500 mm		
	     = 4 423,320 mm2     = 5 026,560 mm2		
	     = 1,000     = 1,500     = 1,150		
	     = 16,667 MPa	3.1.6(1)	
	     = 347,826 MPa	3.2.7	
			
	2) Sprawdzenie stosunku zbrojenia	
	     = 0,01366		
	     = 0,01553		
			
	3) Obliczony minimalny stosunek zbrojenia	
	     = 2,56496 MPa		
	     = 0,00167	9.2.1.1(1)	
			
	4) Obliczony maksymalny stosunek zbrojenia	
	     = 0,04000	9.2.1.1(3)	
			
	5) Obliczona nośność na zginanie	
	     = 65,508 mm		
	     = 81,885 mm		
	     = 655,078 kN     = 925,787 kN		
	     = 1 582,197 kN		
	     = 775,159 kN.m		

Ścinanie	 Kombinacja oddziaływań	fdLCB1 (1.35D)		
	 	207,068 kN < 1 310,985 kN	OK	
	 	211,608 kN, 1 120,565 kN		
	 	207,068 kN / 211,608 kN = 0,979 < 1,000	Critical	
	 	100,000 mm < 404,625 mm	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 600,000 mm     = 539,500 mm		
	     = 485,550 mm		
	     = 1,000     = 1,500		
	     = 16,667 MPa	3.1.6(1)	
	     = 1,150		
	     = 347,826 MPa		
			
	2) Obliczona wytrzymałość na ścinanie w betonie	
	     = 0,120	6.4.4(1)	
	     = 5 026,560 mm2		
	     = 0,357	Rów.(6.3N)	
	     = 0,000 MPa		
	     = 0,150		
	     = 1,609		
	     = 211,608 kN	Rów.(6.2.a)	
	     = 115,600 kN	Rów.(6.2.b)	
	     = 211,608 kN		
			
	3) Zmiażdżenie betonu	
	     = 1,000 ( Ustrój niesprężony )		
	     = 0,540		
	     = 1 310,985 kN	Rów.(6.9)	
	     = 207,068 kN <  = 1 310,985 kN - OK		
			
	4) Sprawdzenie rozstawu zbrojenie na ścinanie	
	     = 404,625 mm

		
			
	5) Obliczona nośność na ścinanie	
	     = 207,068 kN <  = 211,608 kN		
	     = 211,608 kN		

  c. Sprawdzenie prawej części (0,75L - 1.00L)
Moment ujemny	 Kombinacja oddziaływań	fdLCB10_5 (1.35D+1.50(1.00LL)+0.90WX)		
	 	-475,086 kN.m / -870,814 kN.m = 0,546 < 1,000	OK	
	 	 	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 0,800		
	     = 1,000		
	     = 600,000 mm     = 543,125 mm     = 56,875 mm		
	     = 5 026,560 mm2     = 4 423,320 mm2		
	     = 1,000     = 1,500     = 1,150		
	     = 16,667 MPa	3.1.6(1)	
	     = 347,826 MPa	3.2.7	
			
	2) Sprawdzenie stosunku zbrojenia	
	     = 0,01542		
	     = 0,01357		
			
	3) Obliczony minimalny stosunek zbrojenia	
	     = 2,56496 MPa		
	     = 0,00167	9.2.1.1(1)	
			
	4) Obliczony maksymalny stosunek zbrojenia	
	     = 0,04000	9.2.1.1(3)	
			
	5) Obliczona nośność na zginanie	
	     = 79,922 mm		
	     = 99,902 mm		
	     = 799,219 kN     = 950,268 kN		
	     = 1 748,369 kN		
	     = 870,814 kN.m		

Moment dodatni	 Kombinacja oddziaływań	fdLCB10_6 (1.35D+1.50(1.00LL)-0.90WX)		
	 	77,922 kN.m / 775,159 kN.m = 0,101 < 1,000	OK	
	 	 	OK	

1) Parametry projektowe	
	     = 0,800		
	     = 1,000		
	     = 600,000 mm     = 539,500 mm     = 60,500 mm		
	     = 4 423,320 mm2     = 5 026,560 mm2		
	     = 1,000     = 1,500     = 1,150		
	     = 16,667 MPa	3.1.6(1)	
	     = 347,826 MPa	3.2.7	
			
	2) Sprawdzenie stosunku zbrojenia	
	     = 0,01366		
	     = 0,01553		
			
	3) Obliczony minimalny stosunek zbrojenia	
	     = 2,56496 MPa		
	     = 0,00167	9.2.1.1(1)	
			
	4) Obliczony maksymalny stosunek zbrojenia	
	     = 0,04000	9.2.1.1(3)	
			
	5) Obliczona nośność na zginanie	
	     = 65,508 mm		
	     = 81,885 mm		
	     = 655,078 kN     = 925,787 kN		
	     = 1 582,197 kN		
	     = 775,159 kN.m		

Ścinanie	 Kombinacja oddziaływań	fdLCB10_5 (1.35D+1.50(1.00LL)+0.90WX)		
	 	406,818 kN < 1 319,794 kN	OK	
	 	212,286 kN, 1 128,094 kN		
	 	406,818 kN / 1 128,094 kN = 0,361 < 1,000	OK	
	 	100,000 mm < 407,344 mm	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 600,000 mm     = 543,125 mm		
	     = 488,813 mm		
	     = 1,000     = 1,500		
	     = 16,667 MPa	3.1.6(1)	
	     = 1,150		
	     = 347,826 MPa		

		
	2) Obliczona wytrzymałość na ścinanie w betonie	
	     = 0,120	6.4.4(1)	
	     = 5 026,560 mm2		
	     = 0,356	Rów.(6.3N)	
	     = 0,000 MPa		
	     = 0,150		
	     = 1,607		
	     = 212,286 kN	Rów.(6.2.a)	
	     = 116,156 kN	Rów.(6.2.b)	
	     = 212,286 kN		
			
	3) Zmiażdżenie betonu	
	     = 1,000 ( Ustrój niesprężony )		
	     = 0,540		
	     = 1 319,794 kN	Rów.(6.9)	
	     = 406,818 kN <  = 1 319,794 kN - OK		
			
	4) Sprawdzenie rozstawu zbrojenie na ścinanie	
	     = 407,344 mm		
			
	5) Obliczona nośność na ścinanie	
	     = 406,818 kN >  = 212,286 kN		
	     = 1 128,094 kN	Rów.(6.8)	
	     = 1 128,094 kN		

E. Sprawdzenie ograniczenia naprężeń
  a. Sprawdzenie lewej części (0.00L - 0,25L)
Moment ujemny	 Kombinacja oddziaływań	chLCB2 (1.00D+1.00(1.00LL))		
	 	-5,215 MPa / -15,000 MPa = 0,348 < 1,000	OK	
	 	-92,524 MPa / -320,000 MPa = 0,289 < 1,000	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 0,600		
	     = 0,450		
	     = 0,800		
	     = 2,565 MPa		
	     = -222,527 kN.m		
	     = 6,354 ( Krótkotrwałe )		
			
	2) Obliczenie naprężenia (Przy zał. przekr. niezarysowanego)	
	     = 2,565 MPa		
	     = 15,000 MPa		
	     = 320,000 MPa		
	     = 302,122 mm		
	     = -2 147 483 648,672 mm4		
	     = -4,822 MPa		
	     = -4,822 MPa >  = 2,565 MPa - Przekrój zarysowany		
			
	3) Obliczenie naprężenia (Przekr. zarysowany)	
	    [ Przypadki obc. stałych ]		
	     = -164,119 kN.m		
	     = 12,708 ( Długotrwałe )		
	     = 211,268 mm		
	     = -2 147 483 648,538 mm4		
	     = -3,434 MPa		
	     = -68,542 MPa		
			
	    [ Przypadki obc. zmiennych ]		
	     = -58,407 kN.m		
	     = 6,354 ( Krótkotrwałe )		
	     = 174,117 mm		
	     = -2 147 483 648,567 mm4		
	     = -1,781 MPa		
	     = -23,982 MPa		
			
	     = -5,215 MPa		
	     = -92,524 MPa		
	     = -5,215 MPa <  = 15,000 MPa - OK		
	     = -92,524 MPa <  = 320,000 MPa - OK		

Moment dodatni	 Kombinacja oddziaływań	chLCB2 (1.00D+1.00(1.00LL))		
	 	2,005 MPa / 15,000 MPa = 0,134 < 1,000	OK	
	 	10,336 MPa / 320,000 MPa = 0,032 < 1,000	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 0,600		
	     = 0,450		
	     = 0,800		
	     = 2,565 MPa		
	     = 92,550 kN.m		
	     = 6,354 ( Krótkotrwałe )		
			
	2) Obliczenie naprężenia (Przy zał. przekr. niezarysowanego)	
	     = 2,565 MPa		
	     = 15,000 MPa		
	     = 320,000 MPa		
	     = 297,878 mm		
	     = -2 147 483 648,672 mm4		
	     = 2,034 MPa		
	     = 2,034 MPa <  = 2,565 MPa - Przekrój niezarysowany		
	     = 2,005 MPa		
	     = 10,336 MPa		
	     = 2,005 MPa <  = 15,000 MPa - OK		
	     = 10,336 MPa <  = 320,000 MPa - OK		

  b. Sprawdzenie środkowej części (0,25L - 0,75L)
Moment ujemny	 Kombinacja oddziaływań	chLCB2 (1.00D+1.00(1.00LL))		
	 	0,733 MPa / -15,000 MPa = 0,049 < 1,000	OK	
	 	-3,715 MPa / -320,000 MPa = 0,012 < 1,000	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 0,600		
	     = 0,450		
	     = 0,800		
	     = 2,565 MPa		
	     = -33,354 kN.m		
	     = 6,354 ( Krótkotrwałe )		
			
	2) Obliczenie naprężenia (Przy zał. przekr. niezarysowanego)	
	     = 2,565 MPa		
	     = 15,000 MPa		
	     = 320,000 MPa		
	     = 302,122 mm		
	     = -2 147 483 648,672 mm4		
	     = 0,723 MPa		
	     = 0,723 MPa <  = 2,565 MPa - Przekrój niezarysowany		
	     = 0,733 MPa		
	     = -3,715 MPa		
	     = 0,733 MPa <  = 15,000 MPa - OK		
	     = -3,715 MPa <  = 320,000 MPa - OK		

Moment dodatni	 Kombinacja oddziaływań	chLCB2 (1.00D+1.00(1.00LL))		
	 	3,768 MPa / 15,000 MPa = 0,251 < 1,000	OK	
	 	74,666 MPa / 320,000 MPa = 0,233 < 1,000	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 0,600		
	     = 0,450		
	     = 0,800		
	     = 2,565 MPa		
	     = 158,492 kN.m		
	     = 6,354 ( Krótkotrwałe )		
			
	2) Obliczenie naprężenia (Przy zał. przekr. niezarysowanego)	
	     = 2,565 MPa		
	     = 15,000 MPa		
	     = 320,000 MPa		
	     = 297,878 mm		
	     = -2 147 483 648,672 mm4		
	     = 3,483 MPa		
	     = 3,483 MPa >  = 2,565 MPa - Przekrój zarysowany		
			
	3) Obliczenie naprężenia (Przekr. zarysowany)	
	    [ Przypadki obc. stałych ]		
	     = 115,197 kN.m		
	     = 12,708 ( Długotrwałe )		
	     = 194,261 mm		
	     = -2 147 483 648,247 mm4		
	     = 2,412 MPa		
	     = 54,480 MPa		
			
	    [ Przypadki obc. zmiennych ]		
	     = 43,295 kN.m		
	     = 6,354 ( Krótkotrwałe )		
	     = 161,393 mm		
	     = -2 147 483 648,911 mm4		
	     = 1,356 MPa		
	     = 20,186 MPa		
			
	     = 3,768 MPa		
	     = 74,666 MPa		
	     = 3,768 MPa <  = 15,000 MPa - OK		
	     = 74,666 MPa <  = 320,000 MPa - OK		

  c. Sprawdzenie prawej części (0,75L - 1.00L)
Moment ujemny	 Kombinacja oddziaływań	chLCB2 (1.00D+1.00(1.00LL))		
	 	-7,899 MPa / -15,000 MPa = 0,527 < 1,000	OK	
	 	-139,728 MPa / -320,000 MPa = 0,437 < 1,000	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 0,600		
	     = 0,450		
	     = 0,800		
	     = 2,565 MPa		
	     = -336,096 kN.m		
	     = 6,354 ( Krótkotrwałe )		
			
	2) Obliczenie naprężenia (Przy zał. przekr. niezarysowanego)	
	     = 2,565 MPa		
	     = 15,000 MPa		
	     = 320,000 MPa		
	     = 302,122 mm		
	     = -2 147 483 648,672 mm4		
	     = -7,283 MPa		
	     = -7,283 MPa >  = 2,565 MPa - Przekrój zarysowany		
			
	3) Obliczenie naprężenia (Przekr. zarysowany)	
	    [ Przypadki obc. stałych ]		
	     = -245,496 kN.m		
	     = 12,708 ( Długotrwałe )		
	     = 211,268 mm		
	     = -2 147 483 648,538 mm4		
	     = -5,136 MPa		
	     = -102,528 MPa		
			
	    [ Przypadki obc. zmiennych ]		
	     = -90,600 kN.m		
	     = 6,354 ( Krótkotrwałe )		
	     = 174,117 mm		
	     = -2 147 483 648,567 mm4		
	     = -2,762 MPa		
	     = -37,200 MPa		
			
	     = -7,899 MPa		
	     = -139,728 MPa		
	     = -7,899 MPa <  = 15,000 MPa - OK		
	     = -139,728 MPa <  = 320,000 MPa - OK		

Moment dodatni	 Kombinacja oddziaływań	chLCB2 (1.00D+1.00(1.00LL))		
	 	1,172 MPa / 15,000 MPa = 0,078 < 1,000	OK	
	 	6,041 MPa / 320,000 MPa = 0,019 < 1,000	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 0,600		
	     = 0,450		
	     = 0,800		
	     = 2,565 MPa		
	     = 54,091 kN.m		
	     = 6,354 ( Krótkotrwałe )		
			
	2) Obliczenie naprężenia (Przy zał. przekr. niezarysowanego)	
	     = 2,565 MPa		
	     = 15,000 MPa		
	     = 320,000 MPa		
	     = 297,878 mm		
	     = -2 147 483 648,672 mm4		
	     = 1,189 MPa		
	     = 1,189 MPa <  = 2,565 MPa - Przekrój niezarysowany		
	     = 1,172 MPa		
	     = 6,041 MPa		
	     = 1,172 MPa <  = 15,000 MPa - OK		
	     = 6,041 MPa <  = 320,000 MPa - OK		

F. Sprawdzenie szerokości rys
  a. Sprawdzenie lewej części (0.00L - 0,25L)
Zarysowanie ujemne	 Kombinacja oddziaływań	quLCB2 (1.00D+1.00(0.30LL))		
	 	0,017 mm / 0,300 mm = 0,058 < 1,000	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = -181,642 kN.m		
	     = 2,565 MPa		
	     = 2,565 MPa		
	     = 200 000,000 MPa		
			
	2) Obliczenie dużych odkształceń	
	     = 31 475,806 MPa		
			
	3) Obliczenie naprężenia w stali rozciąganej	
	     = 92,524 MPa		
			
	4) Obliczenie odkształcenia	
	     = 0,400 ( Długotrwałe )		
	     = 129,590 mm		
	     = 77 753,906 mm2		
	     = 0,065		
	     = 6,354		
	     = 0,000		
			
	5) Obliczenie maksymalny rozstaw rys	
	     = 0,800 ( pręt o zwiększonej przyczepności )		
	     = 0,500		
	     = 3,400 ( Rekomendowany )		
	     = 0,425 ( Rekomendowany )		
	     = 30,000 mm		
	     = 20,000		
	     = 154,593 mm		
			
	6) Obliczenie szerokość rys	
	     = 0,054 mm		
	     = 0,300 mm		

Zarysowanie dodatnie	 Kombinacja oddziaływań	quLCB2 (1.00D+1.00(0.30LL))		
	 	0,020 mm / 0,300 mm = 0,067 < 1,000	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 74,800 kN.m		
	     = 2,565 MPa		
	     = 2,565 MPa		
	     = 200 000,000 MPa		
			
	2) Obliczenie dużych odkształceń	
	     = 31 475,806 MPa		
			
	3) Obliczenie naprężenia w stali rozciąganej	
	     = 10,336 MPa		
			
	4) Obliczenie odkształcenia	
	     = 0,400 ( Długotrwałe )		
	     = 135,254 mm		
	     = 81 152,344 mm2		
	     = 0,055		
	     = 6,354		
	     = -7,503e-005		
			
	5) Obliczenie maksymalny rozstaw rys	
	     = 0,800 ( pręt o zwiększonej przyczepności )		
	     = 0,500		
	     = 3,400 ( Rekomendowany )		
	     = 0,425 ( Rekomendowany )		
	     = 32,000 mm		
	     = 16,000		
	     = 158,702 mm		
			
	6) Obliczenie szerokość rys	
	     = 0,012 mm		
	     = 0,300 mm		

  b. Sprawdzenie środkowej części (0,25L - 0,75L)
Zarysowanie ujemne	 Kombinacja oddziaływań	quLCB2 (1.00D+1.00(0.30LL))		
	 	0,017 mm / 0,300 mm = 0,058 < 1,000	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = -26,748 kN.m		
	     = 2,565 MPa		
	     = 2,565 MPa		
	     = 200 000,000 MPa		
			
	2) Obliczenie dużych odkształceń	
	     = 31 475,806 MPa		
			
	3) Obliczenie naprężenia w stali rozciąganej	
	     = 3,715 MPa		
			
	4) Obliczenie odkształcenia	
	     = 0,400 ( Długotrwałe )		
	     = 129,590 mm		
	     = 77 753,906 mm2		
	     = 0,065		
	     = 6,354		
	     = -9,337e-005		
			
	5) Obliczenie maksymalny rozstaw rys	
	     = 0,800 ( pręt o zwiększonej przyczepności )		
	     = 0,500		
	     = 3,400 ( Rekomendowany )		
	     = 0,425 ( Rekomendowany )		
	     = 30,000 mm		
	     = 20,000		
	     = 154,593 mm		
			
	6) Obliczenie szerokość rys	
	     = 0,014 mm		
	     = 0,300 mm		

Zarysowanie dodatnie	 Kombinacja oddziaływań	quLCB2 (1.00D+1.00(0.30LL))		
	 	0,020 mm / 0,300 mm = 0,067 < 1,000	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 74,800 kN.m		
	     = 2,565 MPa		
	     = 2,565 MPa		
	     = 200 000,000 MPa		
			
	2) Obliczenie dużych odkształceń	
	     = 31 475,806 MPa		
			
	3) Obliczenie naprężenia w stali rozciąganej	
	     = 74,666 MPa		
			
	4) Obliczenie odkształcenia	
	     = 0,400 ( Długotrwałe )		
	     = 135,254 mm		
	     = 81 152,344 mm2		
	     = 0,055		
	     = 6,354		
	     = 0,000		
			
	5) Obliczenie maksymalny rozstaw rys	
	     = 0,800 ( pręt o zwiększonej przyczepności )		
	     = 0,500		
	     = 3,400 ( Rekomendowany )		
	     = 0,425 ( Rekomendowany )		
	     = 32,000 mm		
	     = 16,000		
	     = 158,702 mm		
			
	6) Obliczenie szerokość rys	
	     = 0,039 mm		
	     = 0,300 mm		

  c. Sprawdzenie prawej części (0,75L - 1.00L)
Zarysowanie ujemne	 Kombinacja oddziaływań	quLCB2 (1.00D+1.00(0.30LL))		
	 	0,017 mm / 0,300 mm = 0,058 < 1,000	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = -272,676 kN.m		
	     = 2,565 MPa		
	     = 2,565 MPa		
	     = 200 000,000 MPa		
			
	2) Obliczenie dużych odkształceń	
	     = 31 475,806 MPa		
			
	3) Obliczenie naprężenia w stali rozciąganej	
	     = 139,728 MPa		
			
	4) Obliczenie odkształcenia	
	     = 0,400 ( Długotrwałe )		
	     = 129,590 mm		
	     = 77 753,906 mm2		
	     = 0,065		
	     = 6,354		
	     = 0,001		
			
	5) Obliczenie maksymalny rozstaw rys	
	     = 0,800 ( pręt o zwiększonej przyczepności )		
	     = 0,500		
	     = 3,400 ( Rekomendowany )		
	     = 0,425 ( Rekomendowany )		
	     = 30,000 mm		
	     = 20,000		
	     = 154,593 mm		
			
	6) Obliczenie szerokość rys	
	     = 0,091 mm		
	     = 0,300 mm		

Zarysowanie dodatnie	 Kombinacja oddziaływań	quLCB2 (1.00D+1.00(0.30LL))		
	 	0,020 mm / 0,300 mm = 0,067 < 1,000	OK	
			
	1) Parametry projektowe	
	     = 43,977 kN.m		
	     = 2,565 MPa		
	     = 2,565 MPa		
	     = 200 000,000 MPa		
			
	2) Obliczenie dużych odkształceń	
	     = 31 475,806 MPa		
			
	3) Obliczenie naprężenia w stali rozciąganej	
	     = 6,041 MPa		
			
	4) Obliczenie odkształcenia	
	     = 0,400 ( Długotrwałe )		
	     = 135,254 mm		
	     = 81 152,344 mm2		
	     = 0,055		
	     = 6,354		
	     = -9,651e-005		
			
	5) Obliczenie maksymalny rozstaw rys	
	     = 0,800 ( pręt o zwiększonej przyczepności )		
	     = 0,500		
	     = 3,400 ( Rekomendowany )		
	     = 0,425 ( Rekomendowany )		
	     = 32,000 mm		
	     = 16,000		
	     = 158,702 mm		
			
	6) Obliczenie szerokość rys	
	     = 0,015 mm		
	     = 0,300 mm		

G. Sprawdzenie ugięcia(Natychmiastowe) (at 0,50L, 3,90 m)
Charakterystyczna	 Kombinacja oddziaływań	chLCB2 (1.00D+1.00(1.00LL))		
	 	1,605 mm / 31,200 mm = 0,051 < 1,000	OK	

H. Sprawdzenie ugięcia(Długotrwałe) (at 0,50L, 3,90 m)
Quasi-stała	 Kombinacja oddziaływań	quLCB2 (1.00D+1.00(0.30LL))		
	 	1,301 mm / 31,200 mm = 0,042 < 1,000	OK